**ПРОЕКТ**

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на работы  
по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2017, № 31, ст. 4740), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.  
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2016, № 47, ст. 6673), **приказываю**:

утвердить прилагаемую Методику определения нормативных затрат  
на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения.

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Методика определения нормативных затрат  
на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
2. Методика определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения (далее – МНЗ) предназначена для применения при определении сметной стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса (далее – проектная и рабочая документация для строительства, строительство) объектов капитального строительства жилищно-гражданского назначения на территории Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счёт средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме.
3. При определении стоимости проектных работ на основании настоящей МНЗ также следует руководствоваться положениями Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации   
   (далее – Методика).
4. Настоящая МНЗ включает значения параметров и нормативов цены на работы по подготовке проектной и рабочей документации для строительства (далее − цена МНЗ на проектные работы), положения по применению, корректирующие коэффициенты и иные сведения, необходимые для определения сметной стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации (далее – стоимости проектных работ) для строительства объектов жилищно-гражданского назначения.
5. Параметры и нормативы цен МНЗ на проектные работы приведены   
   в уровне цен по состоянию на 01.01.2021.
6. Параметры цен МНЗ на проектные работы приведены в зависимости от натуральных показателей (общей площади, мощности, вместимости и др.) объектов проектирования и на объект в целом. Нормативы цены МНЗ на проектные работы приведены в процентах от стоимости строительства объектов.
7. Стоимость основных проектных работ, определяемая в соответствии с настоящей МНЗ, предусматривает разработку проектной документации в составе, установленном Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2019 № 28 ст. 3788) (далее – Положение № 87), и соответствующих комплектов рабочей документации, разрабатываемой в соответствии национальным стандартами, в пределах отведенного земельного участка (за исключением дополнительных и сопутствующих работ).
8. Ценами МНЗ на проектные работы учтена стоимость разработки проектной и рабочей документации. Распределение стоимости основных проектных работ по видам разрабатываемой документации приведено   
   в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды документации | Доля стоимости  основных проектных работ (%) |
| 1. | Проектная документация (П) | 40 |
| 2. | Рабочая документация (Р) | 60 |
| 3. | Проектная и рабочая документация (П+Р) | 100 |

1. Процентное распределение стоимости основных проектных работ, определяемой в соответствии с настоящей МНЗ, по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации представлено в Приложении к МНЗ.
2. Цены МНЗ на проектные работы учитывают затраты, предусмотренные пунктами 117 и 118 главы VII Методики.

Цены МНЗ на проектные работы, определяемые в зависимости   
от натуральных показателей, кроме того, учитывают затраты, предусмотренные пунктом 122 главы VII Методики, а также проектирование следующих внутренних систем инженерно-технического обеспечения:

1. автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, в том числе системы дымоудаления, пожаротушения, пожарной сигнализации;
2. пожарной сигнализации;
3. оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
4. часофикации;
5. кабельного телевидения.
6. Цены МНЗ на проектные работы не учитывают затраты, предусмотренные пунктами 119 и 121 главы VII Методики, а также следующие работы:
   * 1. по проектированию встроенных инженерных сооружений (ИТП, насосных станций, трансформаторных подстанций и других);
     2. по проектированию систем электросвязи, в том числе:
7. оперативной и специальной связи;
8. системы управления гостиницей;
9. системы звукоусиления залов и помещений;
10. системы видеопроекции;
11. системы кинофикации;
12. конференц- и видео-конференц-систем;
13. системы перевода речи;
14. звуковой студии, видеостудии;
15. локальных вычислительных сетей, сети Интернет, систем беспроводной связи, структурированных кабельных сетей;
16. режиссерской связи;
17. систем технологического телевидения;
18. информационных табло;
19. медицинской и палатной сигнализации;
20. системы электронной очереди.
    * 1. по проектированию систем обеспечения безопасности и средств обеспечения антитеррористической защищенности зданий и сооружений, в том числе следующих систем:
21. охраны входов и доступа в здание или сооружение;
22. досмотра;
23. тревожной и охранной сигнализации;
24. охранного и эвакуационного освещения;
25. сбора информации по радио и телефонным линиям от объектовых приборов охраны;
26. экстренной связи;
27. системы охранного теленаблюдения;
28. защиты информации.
    * 1. по проектированию автоматизированных систем учета энергопотребления (АСУЭ, АСКУЭ), автоматизированных систем диспетчерского управления (АСУД), объединенных диспетчерских систем (ОДС), охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС), автоматизированных систем управления системами противопожарной защиты (АСУ СПЗ), автоматизированных систем управления системами безопасности (АСУ СБ), за исключением систем автоматизации и диспетчеризации оборудования здания;
      2. по проектированию архитектурного освещения фасадов зданий;
      3. по разработке индивидуальных проектов малых архитектурных форм и других особых требований к благоустройству участка строительства объекта;
      4. по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий   
         и других искусственных оснований;
      5. по проектированию рекультивации городских нарушенных территорий;
      6. по проектированию переустройства и выноса из зоны строительства надземных и подземных сооружений и коммуникаций;
      7. по разработке проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта;
      8. по проектированию систем снеготаяния;
      9. по разработке дендроплана и перечетной ведомости.
29. Стоимость дополнительных проектных работ определяется   
    по ценам, приведенным в соответствующих МНЗ. При отсутствии возможности определения стоимости дополнительных проектных работ по соответствующим МНЗ стоимость дополнительных проектных работ определяется в соответствии с пунктом 143 главы VIII Методики.
30. Стоимость проектных работ по объектам, для которых в настоящей МНЗ не установлены параметры цены в зависимости от натуральных показателей, определяется по нормативам цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства в соответствии с таблицей 3.18 настоящей МНЗ. При этом процентное распределение стоимости основных проектных работ по таким объектам осуществляется в соответствии с распределением для аналогичного объекта, наиболее близко соответствующего проектируемому по функциональному назначению, архитектурным, конструктивным и другим характеристикам. приведенным в таблицах 1.1-1.17 Приложения к МНЗ.
31. **СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ**
32. Цена МНЗ на проектные работы в зависимости от натуральных показателей определяется по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ц = а + в × Х, | (1) |

где:

|  |  |
| --- | --- |
| Ц | * цена МНЗ на проектные работы, тыс. руб.; |
| а | * параметр цены МНЗ на проектные работы, тыс. руб.; |
| в | * параметр цены МНЗ на проектные работы, тыс. руб.; |
| Х | * величина натурального показателя объекта проектирования. |

1. Параметры «а» и «в» характеризуют зависимость цены МНЗ на проектные работы от величины натурального показателя «Х» и являются постоянными для определенного интервала изменения натурального   
   показателя «Х».
2. Значения параметров «а», «в» и натурального показателя «Х»   
   для различных объектов проектирования представлены в соответствующих   
   таблицах главы III.
3. Цена МНЗ на проектные работы для строительства объектов, имеющих натуральные показатели, находящиеся вне интервалов значений, приведенных в таблицах главы III МНЗ, определяется методом интерполяции или экстраполяции по формулам, приведенным в главе VIII Методики.
4. Стоимость проектных работ в зависимости от стоимости строительства определяется в соответствии с пунктами 135–142 Методики.
5. Стоимость проектных работ в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования определяется по формуле (2):

|  |  |
| --- | --- |
| С = Ц × Кn × Ипр | (2) |

где:

|  |  |
| --- | --- |
| С | * стоимость проектных работ, тыс. руб.; |
| Ц | * цена МНЗ на проектные работы, тыс. руб.; |
| Кп | * корректирующие коэффициенты, применяемые в соответствии с настоящей МНЗ и главой IX Методики; |
| Ипр | * индекс изменения сметной стоимости проектных работ, информация о котором размещена в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, созданной и эксплуатируемой в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, |№ 40, ст. 5741; 2017, № 51, ст. 7839). |

1. Стоимость проектных работ по объектам, размещаемым в сложных условиях окружающей среды, определяется с применением к цене МНЗ на проектные работы работ корректирующего коэффициента 1,1. Под сложными условиями в данном случае понимается:
2. стесненная территория (при наличии трех из перечисленных ниже факторов:

а) интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

б) наличие сетей подземных коммуникаций, подлежащих перекладке или подвеске;

в) расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

г) стесненные условия или невозможность складирования материалов;

д) ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.);

1. строительство объекта в исторической среде и/или в зоне охраняемого природного ландшафта.
2. Стоимость основных проектных работ по комплексам, состоящим из нескольких зданий, сооружений, определяется по натуральным   
   показателям отдельно по каждому зданию, сооружению, образующему комплекс, а затем суммируется. при этом стоимость разработки раздела «Схема планировочной организации земельного участка» (далее – ПЗУ) для комлекса определяется с применением понижающего коэффициента к стоимости разделов ПЗУ каждого из зданий, входящих в состав комплекса, величина которого определяется по согласованию с заказчиком в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.
3. Стоимость проектных работ по объединенным или сблокированным зданиям и сооружениям, а также по зданиям со встроенными помещениями другого назначения, если это объединение, блокировка или встройка не предусмотрены нормами на их проектирование, определяется суммированием стоимости проектных работ по основному зданию и стоимости проектных работ по объединяемым или блокируемым с ним зданиям и сооружениям, а также стоимости проектных работ по встраиваемым помещениям.

При этом стоимость проектных работ по основному зданию принимается с коэффициентом 1,0, а стоимость проектных работ по объединяемым или блокируемым с ним зданий принимается с понижающим коэффициентом 0,8, встраиваемых помещений – с понижающим коэффициентом 0,5, за исключением помещений, расположенных в нижних этажах зданий с вертикальными несущими конструкциями, не совпадающими с вертикальными несущими конструкциями расположенной выше части здания, для которых понижающий коэффициент не применяется.

Основным считается здание (сооружение), функциональное назначение которого признано основным в соответствии с заданием на проектирование, или здание (сооружение) с наибольшей общей площадью.

1. При проектировании объектов, состоящих из многократно (более трех раз) повторяющихся секций или корпусов, цена устанавливается с применением поправочных коэффициентов к стоимости работ по повторяющимся секциям (корпусам) в соответствии с пунктом 152 Методики. При этом стоимость разработки базовой секции (корпуса) определяется аналогично расчету стоимости для отдельного здания.
2. Стоимость разработки проектной и (или) рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется с учетом применения корректирующих коэффициентов, приведенных в таблице 1.18 Приложения к МНЗ.
3. **параметры цены МНЗ на проектные работы**

Таблица 3.1

**Жилые объекты для постоянного проживания**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Индивидуальный жилой дом | от 100  до 150 | кв. м. | 51,2 | 3,069 |
| 2. | Малоэтажный многоквартирный дом | от 500  до 1000 | кв. м. | 23,5 | 1,648 |
| от 1000  до 2000 | кв. м. | 815,6 | 0,926 |
| от 2000  до 3000 | кв. м. | 1 365,6 | 0,616 |
| от 3000  до 6000 | кв. м. | 1 387,5 | 0,609 |
| 3. | Крупнопанельный многоквартирный дом (многоэтажный, среднеэтажный) | от 2500  до 5000 | кв. м. | 1 101,6 | 1,069 |
| от 5000  до 10000 | кв. м. | 2 898,1 | 0,710 |
| от 10000  до 15000 | кв. м. | 4 024,7 | 0,597 |
| от 15000  до 20000 | кв. м. | 6 700,7 | 0,419 |
| 4. | Монолитный многоквартирный дом (многоэтажный, среднеэтажный) | от 5000  до 10000 | кв. м. | 3 171,7 | 0,732 |
| от 10000  до 15000 | кв. м. | 3 800,2 | 0,669 |
| от 15000  до 20000 | кв. м. | 4 820,1 | 0,601 |
| 5. | Сборно-монолитный многоквартирный дом (многоэтажный, среднеэтажный) | от 5000  до 10000 | кв. м. | 1 833,3 | 0,854 |
| от 10000  до 15000 | кв. м. | 4 169,7 | 0,620 |
| от 15000  до 20000 | кв. м. | 6 283,8 | 0,479 |
| 6. | Кирпичный многоквартирный дом (многоэтажный, среднеэтажный) | от 5000  до 10000 | кв. м. | 2 938,9 | 0,847 |
| от 10000  до 15000 | кв. м. | 4 588,4 | 0,682 |
| от 15000  до 20000 | кв. м. | 6 843,4 | 0,531 |

Таблица 3.2

**Жилые объекты специализированного назначения**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание общежития | от 7000  до 15000 | кв. м | 1 100,0 | 0,943 |
| от 15000  до 25000 | кв. м | 6 851,0 | 0,560 |
| 2. | Здание дома фонда социального обслуживания престарелых, здание дома фонда социального обслуживания инвалидов | от 500  до 2500 | кв. м | 190,0 | 1,856 |
| от 2500  до 5000 | кв. м | 520,4 | 1,724 |
| от 5000  до 8000 | кв. м | 5 563,5 | 0,715 |
| 3. | Здание фонда временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами | от 1000  до 2500 | кв. м | 740,2 | 2,067 |
| 4. | Здание детского дома (дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), здание социального приюта для детей и подростков | от 2000  до 5000 | кв. м | 1 117,1 | 0,993 |
| 5. | Здание психоневрологического интерната | от 900  до 5000 | кв. м | 1 548,5 | 0,660 |
| от 5000  до 10000 | кв. м | 2 472,2 | 0,475 |
| от 10000  до 15000 | кв. м | 4 341,0 | 0,288 |

Примечание: при проектировании зданий по пункту 2 Таблицы 3.2 МНЗ с лечебными функциями для инвалидов определяется с применением ценообразующего коэффициента 1.15.

Таблица 3.3

**Гостиницы и иные объекты для временного проживания**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание гостиницы | от 2000  до 4000 | кв. м. | 1 229,8 | 1,422 |
| от 4000  до 8000 | кв. м. | 1 892,8 | 1,256 |

Примечание: стоимость проектирования 4-звездочных и 5-звездочных гостиниц определяется на основании параметров цены таблицы 3.3 МНЗ с применением коэффициентов 1,2 и 1,3 соответственно.

Таблица 3.4

**Объекты лечебного обеспечения**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
|  | Здание участковой больницы общего профиля | от 600  до 3000 | кв. м. | 3 224,9 | 1,655 |
| от 3000  до 6000 | кв. м. | 4 258,3 | 1,310 |
|  | Здание клинической больницы, здание больницы общего профиля, здание офтальмологической больницы | от 15000 до 75000 | кв. м. | 11 207,3 | 1,292 |
|  | Здание детской больницы, здание детской клинической больницы | от 15000 до 30000 | кв. м. | 4 882,8 | 1,006 |
| от 30000 до 60000 | кв. м. | 7 080,4 | 0,933 |
|  | Здание инфекционной больницы | от 15000  до 35000 | кв. м. | 21 218,3 | 1,119 |
|  | Здание больницы скорой помощи | от 20000  до 65000 | кв. м. | 29 079,6 | 1,223 |
|  | Здание психоневрологической больницы, здание психиатрической больницы | от 3000  до 10000 | кв. м. | 1 904,3 | 1,314 |
|  | Здание онкологической больницы | от 30000  до 40000 | кв. м. | 547,1 | 1,525 |
| от 40000  до 55000 | кв. м. | 6 638,8 | 1,373 |
|  | Здание противотуберкулезной больницы, здание кожно-венерологической больницы,  здание наркологической больницы, здание центра медико-социальной реабилитации больных наркоманией, здание гериатрической больницы | от 7000  до 15000 | кв. м | 3 258,3 | 1,752 |
|  | Здание лечебного корпуса | от 2000  до 5000 | кв. м. | 1 168,9 | 1,948 |
| от 5000  до 10000 | кв. м. | 5 179,3 | 1,146 |
|  | Здание хирургического корпуса | от 15000  до 25000 | кв. м. | 10 146,6 | 1,648 |
| от 25000  до 35000 | кв. м. | 39 218,9 | 0,485 |
|  | Здание гинекологической больницы | от 10000  до 20000 | кв. м. | 1 183,9 | 1,295 |
|  | Здание радиологического отделения | от 2000  до 5000 | кв. м. | 2 495,2 | 2,710 |
|  | Здание детского отделения | от 5000  до 10000 | кв. м. | 1 678,8 | 1,405 |
| от 10000  до 20000 | кв. м. | 2 296,8 | 1,344 |
|  | Здание инфекционного отделения | от 3000  до 6000 | кв. м. | 918,7 | 1,457 |
|  | Здание патологоанатомического отделения, здание патологоанатомического бюро, здание организации, производящей судебно-медицинскую экспертизу | от 350  до 1000 | кв. м. | 232,6 | 2,288 |
| от 1000  до 3000 | кв. м. | 919,8 | 1,881 |
|  | Здание перинатального центра | от 9000  до 20000 | кв. м. | 10 651,9 | 0,979 |
| от 20000  до 35000 | кв. м. | 11 921,4 | 0,886 |
|  | Здание родильного дома | от 5000  до 15000 | кв. м. | 6 267,1 | 1,214 |
| от 15000  до 25000 | кв. м. | 11 939,2 | 0,836 |
|  | Здание амбулатории, в том числе врачебной | от 175  до 500 | кв. м. | 498,4 | 1,268 |
| от 500  до 1000 | кв. м. | 563,8 | 1,138 |
| от 1000  до 2000 | кв. м. | 688,0 | 1,014 |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта | от 50  до 100 | кв. м. | 8,4 | 2,881 |
| от 100  до 1000 | кв. м. | 136,9 | 2,358 |
|  | Здание станции скорой медицинской помощи | от 1000  до 4000 | кв. м. | 238,0 | 2,472 |
|  | Здание женской консультации | от 2000  до 5000 | кв. м. | 490,7 | 1,522 |
|  | Здание дома ребенка, в том числе специализированного | от 1000  до 3000 | кв. м. | 361,2 | 2,804 |
|  | Здание молочной кухни | от 50  до 150 | кв. м. | 3,1 | 4,385 |
|  | Здание медико-санитарной части, госпиталя | от 5000  до 15000 | кв. м. | 1 616,1 | 1,144 |
|  | Здание многопрофильного медицинского центра, здание центра общей врачебной практики и семейной медицины, здание центра здоровья, здание центра лечебного и профилак­тического питания, здание медицинского центра | от 10000  до 15000 | кв. м. | 5 269,1 | 1,282 |
| от 15000  о 25000 | кв. м. | 7 632,7 | 1,124 |
|  | Здание реабилитационного центра, здание центра медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича, здание центра медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов, здание центра медицинской реабилитации, здание лечебно-реабилитационного центра, здание центра медицинской и социальной реабилитации, здание центра паллиативной медицинской помощи, хосписа, здание дома (больницы) сестринского ухода, здание больницы медицинской реабилитации | от 10000  до 20000 | кв. м. | 3 181,1 | 1,805 |
| от 20000  до 30000 | кв. м. | 6 081,3 | 1,660 |
|  | Здание диагностического центра, здание консультативно-диагностического центра, в том числе детского, здание клинико-диагностического центра | от 5000  до 15000 | кв. м | 4 789,9 | 1,800 |
| от 15000  до 25000 | кв. м | 5 637,8 | 1,743 |
|  | Здание специализированного центра (по профилям медицинской помощи) | от 1000  до 5000 | кв. м | 296,5 | 2,335 |
| от 5000  до 10000 | кв. м | 7 018,8 | 0,991 |
| от 10000  до 20000 | кв. м | 7 696,4 | 0,923 |
|  | Здание психоневрологического диспансера | от 5000  до 15000 | кв. м | 7 659,8 | 0,601 |
|  | Здание онкологического диспансера, здание эндокринологического диспансера, здание офтальмологического диспансера | от 15000  до 25000 | кв. м | 3 691,6 | 1,633 |
| от 25000  до 55000 | кв. м | 7 400,9 | 1,485 |
|  | Здание противотуберкулезного диспансера, здание кожно-венерологического диспансера, здание наркологического диспансера, здание кардиологического диспансера, здание врачебно-физкультурного диспансера | от 10000  до 20000 | кв. м | 3 683,2 | 1,502 |
|  | Здание медицинского центра профилактики и борьбы со СПИД, здание медицинского центра профилактики | от 5000  до 10000 | кв. м | 2 562,0 | 1,680 |
|  | Здание центра медицины катастроф | от 3000  до 7000 | кв. м | 1 267,4 | 2,210 |
|  | Здание стоматологической поликлиники,  здание детской стоматологической поликлиники | от 800  до 1500 | кв. м | 210,9 | 2,015 |
|  | Здание поликлиники | от 1000  до 10000 | кв. м | 240,1 | 1,983 |
| от 10000 до 20000 | кв. м | 4 790,9 | 1,527 |
| от 20000  до 30000 | кв. м | 21 389,5 | 0,697 |
|  | Здание детской поликлиники | от 3000  до 5000 | кв. м | 435,3 | 1,590 |
| от 5000  до 10000 | кв. м | 564,8 | 1,564 |
| от 10000  до 15000 | кв. м | 4 659,4 | 1,155 |
|  | Здание поликлиники специализированной, здание центра профессиональной патологии, здание психотерапевтической поликлиники, здание физиотерапевтической поликлиники, здание поликлиники медицинской реабилитации, здание консультативно-диагностической поликлиники | от 5000  до 10000 | кв. м | 421,8 | 2,208 |
| от 10000 до 20000 | кв. м | 6 134,5 | 1,637 |
| от 20000 до 30000 | кв. м | 22 089,0 | 0,839 |
|  | Здание медицинской лаборатории, здание станции переливания крови | от 400  до 1000 | кв. м | 237,0 | 2,881 |
|  | Сооружение теплого перехода между корпусами объектов лечебного обеспечения | от 75  до 500 | кв. м | 12,0 | 2,095 |
|  | Здание пищеблока для объектов лечебного обеспечения | от 1000  до 2000 | кв. м | 357,0 | 1,809 |
|  | Здание дезинфекционного центра, станции | от 500  до 1000 | кв. м | 278,7 | 3,986 |
| от 1000  до 2000 | кв. м | 611,8 | 3,653 |

Таблица 3.5

**Объекты для кратковременного проживания**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание санатория, здание санатория для детей, здание профилактория | от 10000 до 15000 | кв. м | 6 380,9 | 1,520 |
| от 15000  до 25000 | кв. м | 8 760,2 | 1,361 |
| 2. | Здание дома отдыха, здание туристической базы, здание (сооружение) детского лагеря | от 5000  до 10000 | кв. м | 2 124,5 | 1,263 |
| от 10000  до 15000 | кв. м | 2 773,9 | 1,199 |
| 3. | Здания инфраструктуры санатория, профилактория, детского лагеря: |  |  |  |  |
| 3.1 | Спальный корпус | от 2000  до 4000 | кв. м | 124,2 | 1,535 |
| от 4000  до 7000 | кв. м | 515,7 | 1,437 |
| 3.2 | Административно-хозяйственный блок | от 3000  до 7000 | кв. м | 1 342,6 | 1,405 |

Примечание: стоимость проектирования зданий и комплексов летнего функционирования определяется на основании параметров цены таблицы 3.5 МНЗ с применением ценообразующего коэффициента до 0,5.

Таблица 3.6

**Объекты ветеринарного обслуживания**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание ветеринарного лечебно-профилактического учреждения, здание ветеринарной станции, здание амбулатории ветеринарной станции, здание поликлиники ветеринарной, здание амбулатории ветеринарной, здание диспансера ветеринарного, здание лечебно-операционного корпуса ветеринарии, здание ветеринарной клиники, здание приюта для домашних животных, здание карантинного корпуса ветеринарии | от 400  до 1500 | кв. м. | 64,3 | 3,404 |

Таблица 3.7

**Объекты спорта**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Сооружение крытой арены для единоборств | от 500  до 1000 | кв. м | 266,2 | 1,716 |
| от 1000  до 3000 | кв. м | 311,3 | 1,671 |
| от 3000  до 5000 | кв. м | 1 674,6 | 1,217 |
| от 5000  до 8000 | кв. м | 2 916,9 | 0,969 |
| 2. | Крытый ледовый каток, сооружение крытой ледовой арены | от 4000  до 7000 | кв. м | 4 994,5 | 1,020 |
| от 7000  до 10000 | кв. м | 6 616,9 | 0,788 |
| 3. | Бассейн крытый | от 1000  до 3000 | кв. м | 1 138,0 | 1,304 |
| от 3000  до 6000 | кв. м | 1 780,0 | 1,090 |
| 4. | Сооружение велотрека открытое | от 1000  до 8000 | кв. м | 342,4 | 0,170 |
| 5. | Здание зала спортивного крытого универсального, здание зала спортивного крытого специализированного | от 500  до 1000 | кв. м | 524,1 | 1,303 |
| от 1000  до 2000 | кв. м | 796,6 | 1,030 |
| от 2000  до 4000 | кв. м | 1 798,8 | 0,529 |
| 6. | Сооружение для гребного и парусного спорта | от 1000  до 2000 | кв. м | 2 786,4 | 0,997 |
| от 2000  до 4000 | кв. м | 3 154,2 | 0,813 |
| 7. | Сооружение комплекса биатлонно-лыжного открытого |  |  |  |  |
| 7.1 | Здание лыжной базы | от 200  до 700 | кв. м | 339,5 | 0,933 |
| 7.2 | Биатлонное стрельбище  (на 30 мишеней на дистанцию 50 м) | - | объект | 952,1 | - |
| 8. | Сооружение открытого горнолыжного комплекса, сооружение фристайл центра, сооружение сноуборд парка |  |  |  |  |
| 8.1 | Горнолыжная трасса | от 500  до 1000 | м | 80,4 | 2,787 |
| от 1000  до 2000 | м | 146,2 | 2,722 |
| от 2000  до 5000 | м | 697,4 | 2,446 |
| 8.2 | Канатная дорога в составе горнолыжного комплекса | от 1500  до 4500 | м | 2 265,0 | 1,168 |
| 8.3 | Здание административно-тренерского блока | от 2000  до 4000 | кв. м | 401,9 | 1,369 |
| от 4000  до 8000 | кв. м | 1 206,9 | 1,167 |
| 9. | Сооружение крытого конноспортивного комплекса | от 2000  до 4000 | кв. м | 320,5 | 2,010 |
| от 4000  до 8000 | кв. м | 1 426,1 | 1,733 |
| 10. | Сооружение комплекса открытых трамплинов для прыжков на лыжах, с длиной прыжка | 20 | м | 467,1 | - |
| 40 | м | 738,4 | - |
| 60 | м | 1 664,8 | - |
| 95 | м | 2 341,0 | - |
| 125 | м | 3 137,4 | - |
| 11. | Сооружение крытого легко­атлетического манежа, сооружение манежа легкоатлетического универсального, сооружение манежа легкоатлетического для беговых дисциплин, сооружение футбольного манежа | от 8000  до 30000 | кв. м | 3 289,6 | 0,967 |
| 12. | Сооружение овала конькобежного крытого | от 12000  до 30000 | кв. м | 10 047,5 | 1,683 |
| от 30000  до 55000 | кв. м | 11 419,3 | 1,637 |
| 13. | Здание центра спорта | от 3000  до 10000 | кв. м | 2 920,1 | 1,595 |
| от 10000  до 20000 | кв. м | 13 420,6 | 0,545 |
| от 20000  до 40000 | кв. м | 15 190,2 | 0,456 |
| 14. | Сооружение открытого парка для экстремальных видов спорта | от 1 до 5 | га | 53,2 | 707,832 |
| от 5 до 10 | га | 883,2 | 541,836 |
| 15. | Сооружение универсальной площадки | от 500  до 1000 | кв. м. | 18,8 | 0,173 |
| от 600  до 1000 | кв. м | 73,1 | 0,104 |
| 16. | Сооружение спортивного поля | от 1500  до 3000 | кв. м. | 278,2 | 0,091 |
| от 3000  до 4500 | кв. м. | 344,5 | 0,069 |
| от 4500  до 6000 | кв. м | 509,0 | 0,032 |
| 17. | Сооружение скалодрома с площадью поверхности сооружения | от 300  до 600 | кв. м | 2,2 | 0,243 |
| 18. | Сооружение крытого теннисного корта | от 3000  до 8000 | кв. м. | 396,7 | 1,162 |
| 19. | Сооружение открытого стадиона |  |  |  |  |
| 19.1 | Стадион (без трибун) | от 4000  до 6000 | кв. м. | 1 024,2 | 0,102 |
| от 6000  до 12000 | кв. м. | 1 168,2 | 0,078 |
| 19.2 | Трибуны железобетонные, вместимостью | от 500  до 1000 | зрителей | 77,3 | 0,714 |
| от 1000  до 2000 | зрителей | 126,3 | 0,665 |
| 20. | Здание крытого стрелкового тира | от 1000  до 3000 | кв. м. | 1 214,2 | 0,811 |
| от 3000  до 6000 | кв. м | 1 439,7 | 0,736 |
| 21. | Сооружение стрельбища, открытого стрелкового тира, с количеством огневых позиций | от 8 до 16 | шт. | 169,1 | 67,208 |
| от 16 до 24 | шт. | 208,8 | 64,728 |
| 22. | Здание многофункционального спортивного комплекса | от 1500  до 5000 | кв. м. | 1 218,9 | 0,755 |
| от 5000  до 8000 | кв. м | 1 291,4 | 0,740 |
| от 8000  до 13000 | кв. м | 1 632,8 | 0,697 |
| 23. | Здание многофункционального спортивного комплекса с аквазоной | от 1500  до 3000 | кв. м | 2 481,6 | 1,453 |
| от 3000  до 10000 | кв. м | 3 938,0 | 0,968 |
| 24. | Здание многофункционального спортивного комплекса с выделенными спортивными зонами (с крытым катком) | от 3000  до 5000 | кв. м. | 3 699,9 | 0,941 |
| 25. | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | от 1000  до 2000 | кв. м | 1 236,1 | 0,787 |
| от 2000  до 4000 | кв. м | 1 484,8 | 0,663 |
| 26. | Сооружение клуба игровых видов спорта | от 2000  до 5000 | кв. м | 1 804,0 | 0,794 |
| 27. | Здание (сооружение) производственно-технического назначения объектов спорта | от 50  до 200 | кв. м | 3,1 | 2,881 |

Примечания.

1. Стоимость проектирования спортзалов и ванн плавательных бассейнов, встроенных в жилые и общественные здания, определяется на основании параметров цены соответствующих сооружений с применением ценообразующего коэффициента до 0,5.

2. Стоимость проектирования открытых катков с искусственным льдом определяется по соответствующей цене [пункта 2](#P912) таблицы 3.7 МНЗ с применением ценообразующего коэффициента до 0,7.

3. Стоимость проектирования открытых бассейнов определяется по соответствующим параметрам цены пункта 3 [таблицы](#P720) 3.7 МНЗ с применением ценообразующего коэффициента до 0,8.

4. При проектировании по заданию заказчика комплексов, цена которых формируется суммированием цен на объекты спорта таблицы 3.7 МНЗ, базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей такого комплекса определяется с применением к цене комплекса следующих ценообразующих коэффициентов в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями:

* территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% – 0,25;
* территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки свыше 30% – 0,2;
* территория от 3 до 10 га, площадь застройки до 30% – 0,2;
* территория от 3 до 10 га, площадь застройки свыше 30% – 0,15;
* территория более 10 га, площадь застройки до 30% – 0,15;
* территория более 10 га, площадь застройки свыше 30% – 0,1.

При применении указанных ценообразующих коэффициентов стоимость внутриплощадочных сетей такого комплекса дополнительно определять не допускается.

Таблица 3.8

**Объекты образования**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание детского сада, здание детского сада-яслей | от 2000  до 3000 | кв. м. | 1 076,2 | 1,563 |
| от 3000  до 4500 | кв. м. | 1 461,6 | 1,434 |
| от 4500  до 5500 | кв. м. | 2 546,2 | 1,193 |
| от 5500  до 7500 | кв. м. | 4 665,0 | 0,808 |
| 2. | Здание средней школы, здание специализированной школы среднего образования | от 5000  до 10000 | кв. м. | 4 973,4 | 0,863 |
| от 10000 до 15000 | кв. м. | 6 850,7 | 0,675 |
| от 15000 до 25000 | кв. м. | 7 664,0 | 0,621 |
| 3. | Здание начальной школы | от 2000  до 4000 | кв. м. | 708,6 | 1,458 |
| от 4000  до 6000 | кв. м. | 1 481,7 | 1,265 |
| от 6000  до 9000 | кв. м. | 1 670,2 | 1,234 |
| 4. | Здание школы-интерната | от 4000  до 8000 | кв. м. | 1 698,6 | 1,302 |
| 5. | Здание спортивной школы | от 1000  до 5000 | кв. м. | 394,6 | 1,589 |
| 6. | Здание театральной школы (студии), здание школы искусств, художественной школы, здание музыкальной школы | от 1000  до 2500 | кв. м. | 748,5 | 1,664 |
| от 2500  до 3500 | кв. м. | 1 236,6 | 1,469 |
| от 3500  до 5000 | кв. м. | 1 949,1 | 1,265 |
| 7. | Здание профессионального училища, здание учебно-производственного корпуса | от 3000  до 5000 | кв. м. | 3 389,6 | 1,225 |
| от 5000  до 8000 | кв. м. | 4 615,8 | 0,979 |
| 8. | Здание института, учебного корпуса, учебно-лабораторного корпуса высшего учебного заведения | от 10000 до 35000 | кв. м. | 15 935,6 | 1,022 |

Примечание: проектирование бассейнов не учтено параметрам цены МНЗ и расценивается дополнительно.

Таблица 3.9

**Объекты культуры, искусства и истории**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание библиотеки, здание архива | от 3000  до 10000 | кв. м. | 462,5 | 1,361 |
| от 10000  до 20000 | кв. м. | 2676,8 | 1,140 |
| от 20000  до 40000 | кв. м. | 15951,3 | 0,476 |
| 2. | Здание концертного зала | от 5000  до 10000 | кв. м. | 4382,7 | 1,290 |
| 3. | Здание дома творчества, здание многоцелевого центра искусств, здание дома национального искусства | от 1500  до 3000 | кв. м. | 1976,3 | 1,215 |
| от 3000  до 5000 | кв. м. | 3066,0 | 0,852 |
| от 5000  до 7000 | кв. м. | 5675,5 | 0,330 |
| 4. | Здание дома (дворца) культуры, здание клуба | от 400  до 1000 | кв. м. | 174,1 | 3,169 |
| от 1000  до 2500 | кв. м. | 962,6 | 2,380 |
| от 2500  до 5000 | кв. м. | 3280,2 | 1,453 |
| 5. | Здание музея, здание выставочного зала | от 700  до 5000 | кв. м. | 1612,4 | 4,174 |
| от 5000  до 10000 | кв. м. | 11295,0 | 2,237 |
| от 10000 до 20000 | кв. м. | 20191,0 | 1,348 |
| от 20000 до 30000 | кв. м. | 25974,7 | 1,059 |
| 6. | Здание театра, здание музыкального театра, здание дома музыки | от 4000 до 15000 | кв. м. | 4135,3 | 2,001 |
| от 15000 до 30000 | кв. м. | 10553,8 | 1,573 |

Таблица 3.10

**Религиозные и культовые объекты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание церкви, здание мечети, здание собора, здание часовни, здание колокольни, здание минарета, здание костела, здание синагоги, здание ризницы | от 2000  до 13000 | куб. м. | 159,5 | 0,555 |
| 2. | Здание дома причта, админи­стративное здание монастыря, здание молельного дома, здание трапезной, здание иконописной мастерской,  здание братского (сестринского) корпуса, здание церковного училища, здание церковно-приходской школы, здание семинарии, здание воскресной школы | от 500  до 2000 | кв. м. | 388,7 | 2,148 |

Примечание: параметрами цен таблицы 3.10 МНЗ помимо работ, перечисленных в разделе «Общие положения» МНЗ, не учтены следующие виды работ:

* проектирование внешнего и внутреннего убранства здания;
* проектирование размещения и установки на территории объекта памятников;
* разработка индивидуальных проектов малых архитектурных форм и другие особые требования к благоустройству территории объекта;
* проектные работы по захоронениям на территории объекта.

Таблица 3.11

**Объекты научной и исследовательской деятельности**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание исследовательского (экспериментального)корпуса института, здание научного центра, здание научно-исследовательского института | от 10000  до 30000 | кв. м. | 13675,4 | 1,190 |
| от 30000  до 60000 | кв. м. | 15564,8 | 1,128 |
| 2. | Здание лабораторного корпуса, здание лаборатории, здание производственно-лабораторного корпуса, здание экспериментальной мастерской | от 2500  до 5000 | кв. м. | 3770,9 | 2,117 |
| от 5000  до 8000 | кв. м. | 4093,5 | 2,053 |
| от 8000  до 12000 | кв. м. | 4461,0 | 2,007 |

Примечания.

1. Стоимость проектирования зданий научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами ядерной физики, освоения космоса, ускорителей элементарных частиц, радиоактивных изотопов I и II класса сверхвысоковольтной техники, сверхмощного электрооборудования, специальных преобразовательных устройств, особо опасных инфекций, генной инженерии со степенью защиты Ф3 и Ф4, новых направлений в области электроники и кибернетики, определяется применительно к ценам [таблицы](#P1890) 3.11 МНЗ с коэффициентом 1,8.
2. Стоимость проектирования научно-исследовательских учреждений гуманитарного назначения определяется с применением к ценам таблицы 3.11 МНЗ ценообразующего коэффициента 0,7.

Таблица 3.12

**Объекты торговли**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Специализированные продовольственные магазины |  | кв. м. | 848,0 | 3,978 |
| 2. | Специализированные непродовольственные магазины | до 400 | кв. м. | 605,8 | 2,280 |
| свыше 400 | кв. м. | 963,4 | 1,386 |
| 3. | Универсальные магазины |  | кв. м. | 1597,2 | 2,950 |
| 4. | Торговые дома, торговые центры |  | кв. м. | 2694,1 | 2,056 |
| 5. | Рынки крытые |  | кв. м. | 2965,1 | 2,414 |

Примечание: стоимость проектирования зданий облегченного типа определяется с применением ценообразующего коэффициента до 0,7.

Таблица 3.13

**Объекты общественного питания**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х», посадочное место | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единицы измерения | а | в |
| 1. | Здание столовой | до 75 | посадоч-ное место | 320,6 | 15,335 |
| свыше 75 до 150 | посадоч-ное место | 524,6 | 12,482 |
| свыше 150 | посадоч-ное место | 1514,2 | 5,884 |
| 2. | Здание кафе | до 50 | посадоч-ное место | 638,8 | 13,106 |
| свыше 50 до 100 | посадоч-ное место | 783,7 | 10,208 |
| свыше 100 | посадоч-ное место | 922,0 | 8,827 |
| 3. | Здание ресторана | до 75 | посадоч-ное место | 1186,2 | 10,347 |
| свыше 75 до 150 | посадоч-ное место | 1297,9 | 8,857 |
| свыше 150 до 200 | посадоч-ное место | 1435,0 | 7,944 |
| свыше 200 | посадоч-ное место | 2540,3 | 2,416 |

Таблица 3.14

**Административно-деловое управление**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Офисное здание, здание делового центра | от 500  до 1000 | кв. м. | 625,4 | 2,364 |
| от 1000  до 5000 | кв. м. | 1784,2 | 1,205 |
| от 5000  до 10000 | кв. м. | 2413,7 | 1,078 |
| от 10000 до 20000 | кв. м. | 2757,2 | 1,044 |
| от 20000 до 30000 | кв. м. | 4132,2 | 0,975 |
| 2. | Здание банка | от 4000  до 10000 | кв. м | 5535,3 | 1,548 |
| 3. | Здание органа государственной и региональной власти | от 4000  до 8000 | кв. м | 3254,1 | 1,491 |
| от 8000  до 12000 | кв. м | 5800,5 | 1,172 |
| 4. | Здание органов местного самоуправления | от 300  до 1000 | кв. м | 527,0 | 2,656 |
| от 1000  до 2000 | кв. м | 1859,4 | 1,324 |
| от 2000  до 5000 | кв. м | 1929,3 | 1,310 |
| 5. | Здание налоговой инспекции, здание таможенных органов | от 3500  до 7000 | кв. м | 1859,9 | 1,344 |
| от 7000  до 14000 | кв. м | 2481,6 | 1,255 |
| 6. | Здание государственного фонда, здание государственного или муниципального учреждения | от 1000  до 3000 | кв. м | 728,7 | 1,960 |
| от 3000  до 6000 | кв. м | 3234,3 | 1,124 |

Таблица 3.15

**Объекты обеспечения безопасности, охраны правопорядка и правосудия**

| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание суда | от 3000  до 5000 | кв. м. | 3664,4 | 0,449 |
| 2. | Здание прокуратуры, здание осуществления адвокатской деятельности, здание службы судебных приставов | от 1500  до 3000 | кв. м. | 1851,5 | 1,168 |
| от 3000  до 6000 | кв. м. | 2709,2 | 0,882 |
| 3. | Объекты органов власти, обеспечивающих безопасность и охрану правопорядка | от 1500  до 3000 | кв. м. | 336,7 | 1,841 |

Таблица 3.16

**Объекты обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание пожарной части, здание пожарного депо | от 300  до 1000 | кв. м. | 1217,8 | 2,509 |
| от 1000  до 2000 | кв. м. | 1525,9 | 2,201 |
| от 2000  до 4000 | кв. м. | 2282,2 | 1,823 |
| 2. | Здание горноспасательной части (включая учебную шахту) | от 5000  до 12000 | кв. м. | 2777,0 | 1,823 |

Таблица 3.17

**Объекты бытового обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | | Параметры цены МНЗ  на проектные работы, тыс. руб. | |
| Границы интервала | Единица измерения | а | в |
| 1. | Здание городской бани | до 50 | место | 108,5 | 19,615 |
| свыше 50 до 100 | место | 309,0 | 15,603 |
| 2. | Здание общественной уборной, сооружение подземной общественной уборной | от 30 до 90 | кв. м. | 4,2 | 3,897 |

Примечания.

1. При проектировании водоумягчительной установки к ценам [таблицы](#P2487) 3.17 МНЗ применяется ценообразующий коэффициент 1,02.

2. При проектировании здания бани гигиенического типа не учтена стоимость проектирования водоочистных сооружений.

3. Стоимость проектирования бани гигиенического типа, сблокированной с прачечной срочной стирки белья, определяется с применением ценообразующего коэффициента до 1,3.

Таблица 3.18

**Нормативы цены на работы по подготовке проектной и рабочей документации для строительства объектов, не вошедших в номенклатуру таблиц 3.1–3.17**

| №  пп. | Стоимость строительства  в ценах 2021 года, млн. руб. | Нормативы цены проектных работ от стоимости строительства, α (%) |
| --- | --- | --- |
|  | до 40 | 3,75 |
|  | до 70 | 3,68 |
|  | до 140 | 3,58 |
|  | до 270 | 3,47 |
|  | до 420 | 3,31 |
|  | до 530 | 3,25 |
|  | до 680 | 3,14 |
|  | до 830 | 3,07 |
|  | до 950 | 3,02 |
|  | до 1060 | 2,98 |
|  | до 1200 | 2,93 |
|  | до 2700 | 2,83 |
|  | до 4000 | 2,73 |
|  | до 5300 | 2,68 |
|  | до 12100 | 2,42 |
|  | до 20100 | 2,22 |
|  | до 26500 | 2,07 |
|  | до 34100 | 1,93 |
|  | до 40900 | 1,80 |
|  | до 47000 | 1,67 |
|  | до 53800 | 1,57 |
|  | до 60600 | 1,49 |
|  | до 66700 | 1,43 |
|  | до 73500 | 1,38 |
|  | до 93900 | 1,33 |
|  | до 107600 | 1,30 |
|  | до 121200 | 1,29 |

Примечание: при промежуточных значениях стоимости строительства   
норматив «α» определяется по интерполяции. При значениях стоимости строительства, меньше минимальной или больше максимальной стоимости строительства, приведенной в таблице 3.18 МНЗ, в расчет принимается значение норматива «α» для минимальной или максимальной стоимости строительства соответственно, без применения метода экстраполяции.

Приложение

к Методике определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации   
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных   
проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации (в процентах) представлено в таблицах 1.1–1.17 Приложения к МНЗ.

2. В таблицах Приложения к МНЗ приняты следующие основные условные обозначения (сокращения) разделов и подразделов проектной   
и рабочей документации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела (подраздела) | Сокращение |
| 1. | Пояснительная записка | ПЗ |
| 2. | Схема планировочной организации земельного участка | ПЗУ |
| 3. | Архитектурные решения | АР |
| 4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | КР |
| 5. | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: | ИОС |
| 5.1. | Система электроснабжения | ЭО |
| 5.2. | Система водоснабжения | ВК |
| 5.3. | Система водоотведения |
| 5.4. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: | - |
| 5.4.1. | Отопление и вентиляция | ОВ |
| 5.4.2. | Кондиционирование | КОН |
| 5.4.3. | Холодоснабжение | ХС |
| 5.5. | Сети связи | СС |
| 5.6. | Система газоснабжения | ГС |
| 5.7. | Технологические решения | ТХ |
| 5.8. | Автоматизация | АВТ |
| 6. | Проект организации строительства | ПОС |
| 7. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООС |
| 8. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ПБ |
| 9. | [Мероприятия](https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=EF1911D8EAEC3661280621F7A772D545&req=doc&base=LAW&n=357291&dst=1293&fld=134&date=19.11.2020) по обеспечению доступа инвалидов | ОДИ |
| 10. | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов  капитального строительства | ТБЭ |
| 11. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ЭЭ |
| 12. | Смета на строительство объектов капитального строительства | СМ |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для жилых объектов для постоянного проживания (%)

Таблица 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Индивидуальный жилой дом | П | 0,5 | 4,0 | 21,1 | 29,3 | - | 6,2 | 5,7 | 4,8 | 1,9 | 1,2 | - | - | 1,0 | 4,2 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 25,8 | 30,1 | - | 7,6 | 7,1 | 5,9 | 4,1 | 2,3 | - | - | 1,0 | 1,8 | - | 4,1 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 23,9 | 29,8 | - | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | - | - | 1,0 | 2,8 | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 2. | Малоэтажный многоквартирный дом | П | 0,5 | 4,0 | 23,1 | 25,6 | - | 6,2 | 7,1 | 4,8 | 1,9 | 1,7 | - | - | 1,0 | 4,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 27,0 | 25,5 | - | 7,6 | 11,3 | 5,8 | 3,7 | 2,8 | - | - | 1,0 | 1,5 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 25,4 | 25,6 | - | 7,0 | 9,6 | 5,4 | 3,0 | 2,4 | - | - | 1,0 | 2,5 | 2,4 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 3. | Многоэтажный, среднеэтажный многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | до 9 этажей включительно | П | 0,5 | 4,0 | 27,9 | 22,1 | - | 6,2 | 5,2 | 4,8 | 1,9 | 2,1 | - | - | 1,2 | 4,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 33,9 | 23,6 | - | 7,7 | 7,1 | 5,7 | 3,2 | 3,4 | - | - | 1,4 | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 31,3 | 22,8 | - | 7,1 | 6,3 | 5,3 | 2,7 | 2,9 | - | - | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 3.2 | 10 этажей более | П | 0,5 | 4,0 | 27,9 | 22,1 | - | 6,2 | 5,2 | 6,0 | 1,9 | 2,1 | - | - | - | 4,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 33,9 | 23,6 | - | 7,7 | 7,1 | 7,1 | 3,2 | 3,4 | - | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 31,3 | 22,8 | - | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 2,7 | 2,9 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для жилых объектов специализированного назначения (%)

Таблица 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание общежития | П | 0,5 | 4,0 | 20,6 | 16,0 | 5,7 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | - | - | 2,0 | 3,2 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 26,3 | 16,5 | 6,2 | 9,0 | 8,1 | 7,1 | 4,8 | 3,4 | - | - | 2,0 | 1,7 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 24,0 | 16,4 | 6,0 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 2. | Здание дома фонда социального обслуживания престарелых, здание дома фонда социального обслуживания инвалидов | П | 0,5 | 4,0 | 17,7 | 13,5 | 9,4 | 8,1 | 6,7 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | - | 2,0 | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 11,1 | 10,1 | 12,8 | 10,3 | 6,1 | 4,8 | 3,2 | 3,5 | - | 2,0 | 1,2 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 19,1 | 12,0 | 9,8 | 10,9 | 8,9 | 5,3 | 4,2 | 2,7 | 3,1 | - | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 3. | Здание фонда временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами | П | 0,5 | 4,0 | 20,6 | 16,0 | 5,7 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | - | - | 2,0 | 3,2 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 26,6 | 16,7 | 6,2 | 9,0 | 8,1 | 7,1 | 4,8 | 3,4 | - | - | 2,0 | 1,7 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 24,1 | 16,3 | 6,0 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 4. | Здание детского дома  (дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), здание социального приюта для детей и подростков | П | 0,5 | 4,0 | 19,1 | 14,6 | 9,4 | 8,1 | 6,7 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 22,1 | 12,4 | 10,1 | 12,8 | 10,3 | 6,1 | 4,8 | 3,2 | - | - | 2,0 | 1,2 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 21,1 | 13,6 | 9,8 | 10,9 | 8,9 | 5,3 | 4,2 | 2,7 | - | - | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 5. | Здание психоневрологического  интерната | П | 0,5 | 4,0 | 18,0 | 15,7 | 9,4 | 8,1 | 6,7 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 13,5 | 10,1 | 13,5 | 11,1 | 5,8 | 4,8 | 3,2 | - | - | 2,0 | 1,2 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 19,2 | 14,4 | 9,8 | 11,3 | 9,3 | 5,1 | 4,2 | 2,7 | - | - | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для гостиниц и иных объектов для временного проживания (%)

Таблица 1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание гостиницы | П | 0,5 | 4,0 | 16,8 | 20,7 | 5,1 | 7,1 | 6,2 | 5,7 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | - | - | 3,1 | 6,0 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 16,2 | 25,4 | 6,1 | 8,6 | 7,6 | 6,7 | 4,8 | 3,1 | 4,6 | - | - | 2,1 | - | 4,7 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 16,4 | 23,6 | 5,7 | 8,0 | 7,0 | 6,3 | 4,4 | 2,7 | 4,0 | - | - | 2,5 | 2,4 | 5,1 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов лечебного обеспечения (%)

Таблица 1.4

| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | Здание участковой больницы общего профиля | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание клинической больницы, здание больницы общего профиля, здание офтальмологической больницы | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание детской больницы, здание детской клинической больницы | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание инфекционной больницы | П | 0,75 | 2 | 18,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 12 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 19 | 11,75 | 9,75 | 4,5 | 6 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Здание больницы скорой помощи | П | 0,75 | 3 | 20,5 | 20 | 11 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 3 | 20 | 21,5 | 11,5 | 12 | 6 | 7 | 4,5 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 3 | 20 | 20,75 | 11,25 | 9,75 | 5 | 6 | 3,25 | 3,25 | 1,75 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание психоневрологической больницы, здание психиатрической больницы | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,75 | 9,25 | 4,5 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 2,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание онкологической больницы | П | 0,75 | 2 | 18,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 12 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 19 | 11,75 | 9,75 | 4,5 | 6 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |

| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | Здание противотуберкулезной больницы, здание кожно-венерологической больницы, здание наркологической больницы, здание центра медико-социальной реабилитации больных наркоманией, здание гериатрической больницы | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание лечебного корпуса | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание хирургического корпуса | П | 0,75 | 2 | 18,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 12 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 19 | 11,75 | 9,75 | 4,5 | 6 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Здание гинекологической больницы | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание радиологического отделения | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 13,5 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,25 | 19 | 13,25 | 9,75 | 4,25 | 6 | 3 | 3,5 | 2,25 | 2,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Здание детского отделения | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание инфекционного отделения | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание патологоанатомического отделения, здание патологоанатомического бюро, здание организации, производящей судебно- | П | 0,75 | 2 | 19 | 17,5 | 11,5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | медицинскую экспертизу | П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 18,5 | 11,75 | 8,25 | 5,25 | 6,5 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание перинатального центра | П | 0,75 | 2 | 18,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 12 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 19 | 11,75 | 9,75 | 4,5 | 6 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Здание родильного дома | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | 9 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 11,5 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19 | 18,75 | 11,25 | 9,25 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание амбулатории, в том числе врачебной | П | 0,75 | 2 | 19 | 17,5 | 12 | 11 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20 | 12,5 | 12,5 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 18,5 | 11,75 | 11,5 | 4,75 | 6 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 1,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта | П | 0,75 | 2 | 19 | 17,5 | 12 | 11 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20 | 12,5 | 12,5 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 18,5 | 12,25 | 11,25 | 4,75 | 6 | 3,25 | 3 | 3,25 | 1,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание станции скорой медицинской помощи | П | 0,75 | 3 | 19 | 20 | 10,5 | 9 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 3 | 20 | 21 | 11 | 11,5 | 6 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 3 | 19,25 | 20,5 | 10,75 | 9,25 | 5,25 | 5,75 | 3,5 | 4 | 1,75 | 1,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание женской консультации | П | 0,75 | 2 | 19 | 17,5 | 12 | 11 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20 | 12,5 | 12,5 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 18,5 | 12,25 | 11,25 | 4,75 | 5,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 1,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание дома ребенка, в том числе специализированного | П | 0,75 | 3 | 19 | 20 | 10 | 8,5 | 5 | 6 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 3 | 20 | 21 | 10,5 | 11 | 6,5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 3 | 19,25 | 20,5 | 10,25 | 8,75 | 5,75 | 6,25 | 3,5 | 4 | 1,75 | 1,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание молочной кухни | П | 0,75 | 3 | 19 | 20 | 10 | 8,5 | 5 | 6 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 3 | 20 | 21 | 10,5 | 11 | 6,5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 3 | 19,25 | 20,5 | 10,25 | 8,75 | 5,75 | 6,25 | 3,5 | 4 | 1,75 | 1,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание медико-санитарной части, госпиталя | П | 0,75 | 3 | 19 | 20 | 10,5 | 9 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 3 | 20 | 21 | 11 | 11,5 | 6 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 3 | 19,25 | 20,5 | 10,75 | 9,25 | 5,25 | 5,75 | 3,5 | 4 | 1,75 | 1,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание многопрофильного медицинского центра, здание центра общей врачебной практики и семейной медицины, здание центра здоровья, | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | здание центра лечебного и профилак­тического питания, здание ме­дицинского центра | П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,25 | 11,75 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание реабилитационного центра, здание центра медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича, здание центра медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов, здание центра медицинской реабилитации, здание лечебно-реабилитационного центра, здание центра медицинской и социальной реабилитации, здание центра паллиативной медицинской помощи, хосписа, здание дома (больницы) сестринского ухода, здание больницы медицинской реабилитации | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 8,5 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 10 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,75 | 9 | 4,75 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 2,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание диагностического центра, здание | П | 0,75 | 3,0 | 20,50 | 20,00 | 11,00 | 9,00 | 4,50 | 5,50 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 1,00 | 7,00 |

| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | консультативно-диагностического центра, в том числе детского, здание клинико-диагностического центра | Р | - | 3,0 | 20,00 | 21,50 | 11,50 | 12,0 | 6,00 | 7,00 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| П+Р | 0,25 | 3,0 | 20,00 | 20,75 | 11,25 | 9,50 | 5,25 | 6,00 | 3,25 | 3,75 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 7,00 |
|  | Здание специализированного центра (по профилям медицинской помощи) | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 13,5 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,25 | 19 | 13,25 | 9,75 | 4,25 | 6 | 3 | 3,5 | 2,25 | 2,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Здание психоневрологического диспансера | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,75 | 11,5 | 4,75 | 6 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание онкологического диспансера, здание эндокринологического диспансера, здание офтальмологического диспансера | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 18 | 13 | 12 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 13,5 | 13,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,25 | 19 | 13,25 | 12,25 | 4,25 | 5,75 | 3 | 3,5 | 2,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Здание противотуберкулезного диспансера, здание кожно-венерологического диспансера, здание наркологического диспансера, здание кардиологического диспансера, здание врачебно-физкультурного диспансера | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,75 | 11,5 | 4,75 | 6 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание медицинского центра профилактики и борьбы со СПИД, здание медицинского центра профилактики | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,75 | 11,5 | 4,75 | 6 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |

| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | Здание центра медицины катастроф | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,75 | 11,5 | 4,75 | 6 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание стоматологической поликлиники, здание детской стоматологической поликлиники | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,25 | 12 | 4,5 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание поликлиники | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,25 | 12 | 4,5 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание детской поликлиники | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,25 | 12 | 4,5 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание поликлиники специализированной, здание центра профессиональной патологии, здание психотерапевтической поликлиники,  здание физиотерапевтической поликлиники, здание поликлиники медицинской реабилитации, здание консультативно-диагностической поликлиники | П | 0,75 | 2 | 20,5 | 17,5 | 12,5 | 11,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | 13 | 5,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,5 | 18,75 | 12,25 | 12 | 4,5 | 6,25 | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание медицинской лаборатории, здание станции переливания крови | П | 0,75 | 2 | 19,5 | 18 | 13 | 9,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,75 | 1 | 6,5 |
| Р | - | 2,5 | 20 | 20,5 | 13,5 | 10,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 19,25 | 19 | 13,25 | 9,75 | 4,25 | 6 | 3 | 3,5 | 2,25 | 2,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 6,5 |
|  | Сооружение теплого перехода между корпусами объектов лечебного обеспечения | П | 0,75 | 3 | 19 | 20,5 | 3 | 12 | 5,5 | 6 | 3,5 | 4 | - | - | - | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 1,75 | 2 | 8 |
| Р | - | 3 | 21,5 | 23,5 | 4 | 13,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| П+Р | 0,25 | 3 | 19,75 | 22 | 3,5 | 12,25 | 6 | 6,25 | 4,5 | 5 | - | - | - | 1,75 | 1,75 | 2,25 | 1,25 | 1 | 1,25 | 8,25 |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | Здание пищеблока для объектов лечебного обеспечения | П | 0,75 | 2 | 19 | 17,5 | 11,5 | 10,5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 18,5 | 11,25 | 11 | 5,25 | 6,5 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 1,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |
|  | Здание дезинфекционного центра, станции | П | 0,75 | 2 | 19 | 17,5 | 11,5 | 10,5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 7 |
| Р | - | 2,5 | 19,5 | 20 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| П+Р | 0,25 | 2 | 18,75 | 18,5 | 11,25 | 11 | 5,25 | 6,5 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 1,75 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,25 | 0,5 | 0,75 | 7 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов кратковременного проживания (%)

Таблица 1.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание санатория, здание санатория для детей, здание профилактория | П | 0,5 | 4,0 | 15,7 | 20,3 | 5,8 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | 2,5 | - | - | 3,2 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 15,6 | 25,5 | 6,3 | 9,0 | 8,1 | 7,1 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | - | - | 1,7 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 15,7 | 23,5 | 6,1 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | 3,1 | - | - | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 2. | Здание дома отдыха, здание туристической базы, здание (сооружение) детского лагеря | П | 0,5 | 4,0 | 15,7 | 20,3 | 5,8 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | 2,5 | - | - | 3,2 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,2 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 15,6 | 25,5 | 6,3 | 9,0 | 8,1 | 7,1 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | - | - | 1,7 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 6,2 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 15,7 | 23,5 | 6,1 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | 3,1 | - | - | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,2 |
| 3. | Здания инфраструктуры санатория, профилактория, детского лагеря: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спальный корпус | П | 0,5 | 4,0 | 22,1 | 24,1 | - | 6,2 | 7,1 | 4,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | - | 1,0 | 4,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 25,0 | 24,0 | - | 7,6 | 11,3 | 5,8 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | - | 1,0 | 1,5 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 23,4 | 24,5 | - | 7,0 | 9,6 | 5,4 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | - | 1,0 | 2,5 | 2,4 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 3.2 | Административно-хозяйственный блок | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 17,2 | 10,1 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,1 | 27,1 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,2 | 23,2 | 11,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов ветеринарного обслуживания (%)

Таблица 1.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание ветеринарного лечебно-профилактического учреждения, здание ветеринарной станции, здание амбулатории ветеринарной станции, здание поликлиники ветеринарной, здание амбулатории ветеринарной, здание диспансера ветеринарного, здание лечебно-операционного корпуса ветеринарии, здание ветеринарной клиники, здание приюта для домашних животных, здание карантинного корпуса ветеринарии | П | 0,5 | 4,0 | 15,3 | 11,4 | 14,4 | 8,1 | 6,7 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | - | - | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,7 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 14,0 | 10,2 | 15,1 | 13,8 | 11,3 | 6,1 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 5,0 | 1,0 | - | - | 7,7 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 14,5 | 10,7 | 14,9 | 11,5 | 9,5 | 5,3 | 4,3 | 2,7 | 3,1 | - | - | 2,6 | 2,4 | 5,1 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,7 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов спорта (%)

Таблица 1.7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Сооружение крытой арены для единоборств | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,8 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,8 | 25,3 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 2. | Крытый ледовый каток, сооружение крытой ледовой арены | П | 0,5 | 4,0 | 16,2 | 19,3 | 9,1 | 5,7 | 5,2 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,6 | 23,3 | 13,1 | 7,1 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,5 | 21,8 | 11,5 | 6,5 | 5,8 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 4,5 | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 3. | Бассейн крытый | П | 0,5 | 4,0 | 16,2 | 19,3 | 9,1 | 5,7 | 5,2 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,6 | 23,3 | 13,1 | 7,1 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,5 | 21,8 | 11,5 | 6,5 | 5,8 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 4,5 | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 4. | Сооружение велотрека открытое | П | 0,5 | 4,0 | 22,0 | 24,7 | 14,4 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 20,8 | 31,2 | 20,1 | - | - | 16,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 21,3 | 28,6 | 17,8 | - | - | 13,6 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 5. | Здание зала спортивного крытого универсального, здание зала спортивного крытого специализированного | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 6. | Сооружение для гребного и парусного спорта | П | 0,5 | 4,0 | 15,8 | 20,3 | 11,1 | 5,7 | 5,7 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 15,8 | 25,6 | 15,2 | 7,1 | 7,1 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 15,8 | 23,5 | 13,6 | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 7. | Сооружение комплекса биатлонно-лыжного открытого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Здание лыжной базы | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 7.2 | Биатлонное стрельбище | П | 0,5 | 20,4 | 12,4 | 20,4 | 16,4 | - | - | 3,8 | - | - | - | - | - | 5,6 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 18,6 | 12,6 | 25,6 | 24,2 | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | 3,2 | - | 2,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
|  | (на 30 мишеней на дистанцию 50 м) | П+Р | 0,5 | 19,3 | 12,5 | 23,5 | 21,1 | - | - | 4,4 | - | - | - | - | - | 4,2 | 2,4 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 8. | Сооружение открытого горнолыжного комплекса, сооружение фристайл центра, сооружение сноуборд парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Горнолыжная трасса | П | 0,5 | 45,0 | - | 12,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 52,0 | - | 9,0 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 49,2 | - | 10,2 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 8.2 | Канатная дорога в составе горнолыжного комплекса | П | 0,5 | 28,3 | - | 12,0 | 21,0 | - | - | 9,0 | 2,4 | 3,3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 28,9 | - | 9,0 | 28,5 | - | - | 14,0 | 3,3 | 4,3 | - | - | - | 1,0 | - | 2,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 28,7 | - | 10,2 | 25,5 | - | - | 12,0 | 2,9 | 3,9 | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 8.3 | Здание административно-тренерского блока | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 17,2 | 10,1 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,1 | 27,1 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,2 | 23,2 | 11,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 9. | Сооружение крытого конноспортивного комплекса | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 20,3 | 11,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 25,1 | 15,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 23,2 | 13,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 10. | Сооружение комплекса открытых трамплинов для прыжков на лыжах | П | 0,5 | 16,2 | 15,6 | 24,7 | 16,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 18,9 | 14,4 | 31,2 | 18,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 17,8 | 14,9 | 28,6 | 17,2 | - | - | 6,2 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 11. | Сооружение крытого легко­атлетического манежа, соору­жение манежа легкоатлетиче­ского универсального, соору­жение манежа легкоатлетиче­ского для беговых дисци­плин, сооружение футболь­ного манежа | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 12 | Сооружение овала конькобежного крытого | П | 0,5 | 4,0 | 16,2 | 19,3 | 9,1 | 5,7 | 5,2 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,6 | 23,3 | 13,1 | 7,1 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,5 | 21,8 | 11,5 | 6,5 | 5,8 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 4,5 | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 13. | Здание центра спорта | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 18,1 | 27,3 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 25,3 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 14. | Сооружение открытого парка для экстремальных видов спорта | П | 0,5 | 36,5 | - | 25,5 | 14,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 40,5 | - | 29,5 | 16,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 38,9 | - | 27,9 | 15,2 | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 15. | Сооружение универсальной площадки | П | 0,5 | 51,0 | - | - | 25,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 59,0 | - | - | 28,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 55,8 | - | - | 27,3 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 16. | Сооружение спортивного поля | П | 0,5 | 51,0 | - | - | 25,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 59,0 | - | - | 28,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 55,8 | - | - | 27,3 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 17. | Сооружение скалодрома | П | 0,5 | 36,5 | - | - | 39,5 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 38,5 | - | - | 48,5 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 37,7 | - | - | 44,9 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 18. | Сооружение крытого теннисного корта | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 19. | Сооружение открытого стадиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Стадион (без трибун) | П | 0,5 | 51,0 | - | - | 17,3 | - | 2,0 | 5,0 | 1,0 | - | - | - | - | 5,6 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 59,0 | - | - | 19,7 | - | 3,0 | 7,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,2 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 55,8 | - | - | 18,7 | - | 2,6 | 6,2 | 1,0 | - | - | - | - | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 19.2 | Трибуны железобетонные | П | 0,5 | 4,0 | 22,0 | 24,7 | 22,2 | - | - | 5,0 | 1,0 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 20,8 | 31,2 | 27,5 | - | - | 7,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 21,3 | 28,6 | 25,4 | - | - | 6,2 | 1,0 | - | - | - | - | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 20. | Здание крытого стрелкового тира | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 21. | Сооружение стрельбища, открытого стрелкового тира | П | 0,5 | 20,4 | 12,4 | 20,4 | 16,4 | - | - | 3,8 | - | - | - | - | - | 5,6 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 18,6 | 12,6 | 25,6 | 24,2 | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | 3,2 | - | 2,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 19,3 | 12,5 | 23,5 | 21,1 | - | - | 4,4 | - | - | - | - | - | 4,2 | 2,4 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 22. | Здание многофункц. спортивного комплекса | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 23. | Здание многофункц. спортивного комплекса с аквазоной | П | 0,5 | 4,0 | 15,8 | 20,3 | 11,1 | 5,7 | 5,7 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 15,8 | 25,6 | 15,2 | 7,1 | 7,1 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 15,8 | 23,5 | 13,6 | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 24. | Здание многофункц. спортивного комплекса с выделенными спортивными зонами (с крытым катком) | П | 0,5 | 4,0 | 16,2 | 19,3 | 9,1 | 5,7 | 5,2 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,6 | 23,3 | 13,1 | 7,1 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,5 | 21,7 | 11,5 | 6,5 | 5,8 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 4,6 | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 25. | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,9 | 27,1 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 25,2 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 26. | Сооружение клуба игровых видов спорта | П | 0,5 | 4,0 | 17,8 | 22,3 | 9,0 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 18,1 | 27,3 | 13,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 25,3 | 11,4 | 6,8 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 27. | Здание (сооружение) производственно-технического назначения объектов спорта | П | 0,5 | 4,0 | 15,9 | 15,0 | 9,7 | 10,4 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | - | - | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 11,5 | 23,5 | 11,6 | 10,4 | 8,6 | 14,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | - | - | 1,0 | - | 1,5 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 13,3 | 20,1 | 10,8 | 10,4 | 7,6 | 12,0 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | - | - | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов образования (%)

Таблица 1.8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание детского сада, здание детского сада-яслей | П | 0,5 | 4,0 | 17,0 | 16,3 | 12,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 15,4 | 21,7 | 17,0 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,9 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,2 | 19,5 | 15,0 | 7,0 | 5,7 | 4,7 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 2. | Здание средней школы, здание специализированной школы среднего образования | П | 0,5 | 4,0 | 14,1 | 18,2 | 13,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 13,4 | 22,0 | 18,0 | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,2 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 13,7 | 20,5 | 16,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 3. | Здание начальной школы | П | 0,5 | 4,0 | 14,1 | 18,2 | 13,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 13,4 | 22,0 | 18,0 | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,2 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 13,7 | 20,5 | 16,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 4. | Здание школы-интерната | П | 0,5 | 4,0 | 14,1 | 18,2 | 13,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 13,4 | 22,0 | 18,0 | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,2 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 13,7 | 20,5 | 16,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 5. | Здание спортивной школы | П | 0,5 | 4,0 | 14,0 | 18,2 | 11,5 | 5,9 | 5,4 | 4,1 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 13,3 | 22,0 | 16,5 | 7,7 | 6,9 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,2 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 13,6 | 20,5 | 14,5 | 7,0 | 6,3 | 4,9 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 6. | Здание театральной школы (студии), здание школы искусств, художественной школы, здание музыкальной школы | П | 0,5 | 4,0 | 15,1 | 18,9 | 11,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 14,4 | 22,6 | 16,0 | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,3 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 14,7 | 21,2 | 14,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 7. | Здание профессионального училища, здание учебно-производственного корпуса | П | 0,5 | 4,0 | 15,7 | 16,5 | 13,1 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 14,5 | 22,0 | 19,1 | 7,3 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,3 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 15,1 | 19,8 | 16,7 | 6,7 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 8. | Здание института, учебного корпуса, учебно-лабораторного корпуса высшего учебного заведения | П | 0,5 | 4,0 | 15,7 | 16,5 | 13,1 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 14,5 | 22,0 | 19,1 | 7,3 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 4,3 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 15,1 | 19,8 | 16,7 | 6,7 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов культуры, искусства и истории (%)

Таблица 1.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание библиотеки, здание архива | П | 0,5 | 4,0 | 16,6 | 18,9 | 9,0 | 6,7 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,5 | 25,1 | 13,0 | 7,6 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 4,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,5 | 22,7 | 11,4 | 7,2 | 5,8 | 4,8 | 3,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 4,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 2. | Здание концертного зала | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 19,5 | 11,1 | 5,7 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,6 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 21,1 | 23,3 | 16,1 | 7,1 | 5,2 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 2,9 | 1,0 | - | - | 6,6 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 20,6 | 21,8 | 14,2 | 6,5 | 4,8 | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | - | - | 2,9 | 2,4 | 3,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,6 |
| 3. | Здание дома творчества, здание многоцелевого центра искусств, здание дома национального искусства | П | 0,5 | 4,0 | 18,2 | 20,3 | 10,1 | 5,7 | 4,8 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 20,6 | 26,3 | 12,1 | 6,7 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 19,6 | 23,9 | 11,3 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | - | - | 2,9 | 2,4 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 4. | Здание дома (дворца) культуры, здание клуба | П | 0,5 | 4,0 | 18,2 | 20,3 | 10,1 | 5,7 | 4,8 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 20,6 | 26,3 | 12,1 | 6,7 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 19,6 | 23,9 | 11,3 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | - | - | 2,9 | 2,4 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 5. | Здание музея, здание выставочного зала | П | 0,5 | 4,0 | 18,7 | 20,8 | 9,1 | 5,7 | 4,8 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 19,7 | 26,1 | 12,2 | 7,1 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 19,3 | 24,0 | 11,0 | 6,5 | 5,6 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 6. | Здание театра, здание музыкального театра, здание дома музыки | П | 0,5 | 4,0 | 19,6 | 19,3 | 12,1 | 5,2 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6,6 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 20,2 | 24,1 | 17,1 | 6,2 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,6 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 20,0 | 22,2 | 15,1 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | - | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,6 |
| 7. | Здание цирка | П | 0,5 | 4,0 | 19,6 | 19,3 | 12,1 | 5,2 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6,6 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 20,2 | 24,1 | 17,1 | 6,2 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,2 | 1,0 | - | - | 6,6 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 20,0 | 22,2 | 15,1 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 3,1 | - | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,6 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для религиозных и культовых объектов (%)

Таблица 1.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание церкви, здание мечети, здание собора, здание часовни, здание колокольни, здание минарета, здание костела, здание синагоги, здание ризницы | П | 0,5 | 4,0 | 21,5 | 19,5 | 10,1 | 5,7 | 4,8 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | - | - | - | 5,6 | 6,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 28,0 | 22,4 | 12,1 | 6,7 | 5,7 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | - | - | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 25,5 | 21,3 | 11,3 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | - | - | - | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 2. | Здание дома причта, административное здание монастыря, здание молельного дома  здание трапезной, здание иконописной мастерской, здание братского (сестринского) корпуса, здание церковного училища, здание церковно-приходской школы, здание семинарии, здание воскресной школы | П | 0,5 | 4,0 | 18,6 | 14,6 | 13,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | - | - | - | 6,1 | 6,0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,5 | 22,7 | 14,1 | 18,0 | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | - | - | - | 1,1 | - | 4,8 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,1 | 21,0 | 14,3 | 16,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | - | - | - | 3,1 | 2,4 | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов научной и исследовательской деятельности (%)

Таблица 1.11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание исследовательского (экспериментального) корпуса института, здание научного центра, здание научно-исследовательского института | П | 0,5 | 4,0 | 18,8 | 16,3 | 12,0 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,1 | 26,1 | 14,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,2 | 22,2 | 13,3 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 2. | Здание лабораторного корпуса, здание лаборатории, здание производственно-лабораторного корпуса, здание экспериментальной мастерской | П | 0,5 | 4,0 | 18,4 | 16,2 | 12,5 | 5,6 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 15,7 | 26,0 | 14,5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,8 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 16,8 | 22,1 | 13,8 | 6,7 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов торговли (%)

Таблица 1.12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Универсальный магазин | П | 0,5 | 4,0 | 13,8 | 19,3 | 15,1 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | - | 6,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 15,1 | 23,7 | 18,1 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | - | 1,1 | - | 2,9 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 14,6 | 22,0 | 16,9 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | - | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов общественного питания (%)

Таблица 1.13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание столовой | П | 0,5 | 4,0 | 17,2 | 19,1 | 13,1 | 5,7 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | - | - | 6,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 18,6 | 23,4 | 15,0 | 7,6 | 5,7 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | - | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 21,7 | 14,3 | 6,8 | 4,9 | 4,7 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | - | - | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 2. | Здание кафе | П | 0,5 | 4,0 | 17,2 | 19,1 | 13,1 | 5,7 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | - | - | 6,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 18,6 | 23,4 | 15,0 | 7,6 | 5,7 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | - | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 21,7 | 14,3 | 6,8 | 4,9 | 4,7 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | - | - | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 3. | Здание ресторана | П | 0,5 | 4,0 | 17,2 | 19,1 | 13,1 | 5,7 | 3,8 | 3,9 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | - | - | 6,1 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 18,6 | 23,4 | 15,0 | 7,6 | 5,7 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | - | - | 1,1 | - | 3,3 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,0 | 21,7 | 14,3 | 6,8 | 4,9 | 4,7 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | - | - | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов административно-делового управления (%)

Таблица 1.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1 | Офисное здание, здание делового центра | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 17,2 | 10,1 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,1 | 27,1 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,2 | 23,2 | 11,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 2. | Здание банка | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 17,2 | 10,1 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,1 | 27,1 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,2 | 23,2 | 11,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 3. | Здание органа государственной и региональной власти | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 17,2 | 10,1 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,1 | 27,1 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,2 | 23,2 | 11,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 4. | Здание органов местного самоуправления | П | 0,5 | 4,0 | 19,8 | 17,2 | 10,1 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 17,1 | 27,1 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 18,2 | 23,2 | 11,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 5. | Здание налоговой инспекции, здание таможенных органов | П | 0,5 | 4,0 | 21,8 | 17,3 | 9,0 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 19,1 | 27,1 | 11,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,7 | 1,0 | - | - | 6,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 20,2 | 23,2 | 10,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 6,1 |
| 6. | Здание государственного фонда, здание государственного или муниципального учреждения | П | 0,5 | 4,0 | 18,9 | 16,2 | 12,0 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | - | - | 6,1 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,1 | 26,0 | 14,0 | 7,6 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | - | - | 1,1 | - | 3,8 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,2 | 22,3 | 13,2 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов обеспечения безопасности, охраны правопорядка и правосудия (%)

Таблица 1.15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание суда | П | 0,5 | 4,0 | 19,2 | 14,8 | 14,0 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | - | - | 6,0 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,3 | 23,0 | 20,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | - | - | 1,1 | - | 3,9 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,4 | 19,7 | 17,7 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 2. | Здание прокуратуры, здание осуществления адвокатской деятельности, здание службы судебных приставов | П | 0,5 | 4,0 | 19,2 | 14,8 | 14,0 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | - | - | 6,0 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,3 | 23,0 | 20,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | - | - | 1,1 | - | 3,9 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,4 | 19,7 | 17,7 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |
| 3. | Объекты органов власти, обеспечивающих безопасность и охрану правопорядка | П | 0,5 | 4,0 | 19,2 | 14,8 | 14,0 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | - | - | 6,0 | 6,0 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,0 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 16,3 | 23,0 | 20,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | - | - | 1,1 | - | 3,9 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 17,4 | 19,7 | 17,7 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | - | - | 3,1 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,0 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций (%)

Таблица 1.16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1 | Здание пожарной части, здание пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здание горноспасательной части (включая учебную шахту) | П | 0,5 | 4,0 | 11,3 | 19,1 | 16,3 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - | 6,4 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 9,8 | 24,0 | 22,0 | 8,2 | 6,4 | 5,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 2,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 10,4 | 22,0 | 19,8 | 7,6 | 5,9 | 4,7 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,3 | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

для объектов бытового обслуживания (%)

Таблица 1.17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Вид док-ции | ПЗ | ПЗУ | АР | КР | ИОС | | | | | | | | | ПОС | ООС | ПБ | ОДИ | ТБЭ | ЭЭ | СМ |
| ТХ | ОВ | ВК | ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС | ГС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 1. | Здание городской бани | П | 0,5 | 4,0 | 7,4 | 18,1 | 19,2 | 6,8 | 5,9 | 4,9 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - | 6,4 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 6,0 | 23,1 | 24,8 | 8,2 | 7,4 | 6,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 2,6 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 6,6 | 21,1 | 22,6 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,3 | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |
| 2. | Здание общественной уборной, сооружение подземной общественной уборной | П | 0,5 | 4,0 | 14,4 | 18,1 | 11,2 | 6,8 | 6,9 | 4,9 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - | 6,4 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,1 |
| Р | 0,5 | 2,4 | 12,9 | 23,1 | 16,8 | 8,2 | 8,4 | 6,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | - | - | 1,2 | - | 2,7 | 1,0 | - | - | 7,1 |
| П+Р | 0,5 | 3,0 | 13,6 | 21,1 | 14,6 | 7,6 | 7,8 | 5,7 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | - | - | 3,3 | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 7,1 |

Корректирующие коэффициенты, применяемые при определении

стоимости работ по подготовке проектной и (или) рабочей

документации, содержащих материалы в форме информационной

модели

**Таблица 1.18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Величина корректирующего коэффициента |
|  | Жилые объекты для постоянного проживания |  |
| 1 | Кирпичный многоквартирный дом (4–16 и более этажей) | 1,14 |
| 2 | Крупнопанельный многоквартирный дом, монолитный многоквартирный дом, сборно-монолитный многоквартирный дом (4–16 и более этажей) | 1,18 |
| 3 | Малоэтажный многоквартирный дом, индивидуальный жилой дом | 1,19 |
|  | Жилые объекты специализированного назначения |  |
| 4 | Здание общежития | 1,14 |
| 5 | Здание детского дома | 1,17 |
| 6 | Здание дома фонда социального обслуживания, здание фонда временного поселения, здание психоневрологического интерната, здание фонда временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами | 1,19 |
|  | Гостиницы и иные объекты для временного проживания |  |
| 7 | Здание гостиницы, здание комплекса апартаментов, здание апарт-отеля | 1,14 |
|  | Объекты лечебного обеспечения |  |
| 8 | Здание больницы общего профиля, здание клинической больницы, здание детской больницы общего профиля, здание детской клинической больницы, здание офтальмологической больницы, центра, здание кожно-венерологической больницы, центра, здание молочной кухни, здание лечебного корпуса, здание акушерско-гинекологического корпуса, здание детского отделения, здание патологоанатомического отделения, морга, здание стоматологической поликлиники, здание детской стоматологической поликлиники | 1,17 |
| 9 | Здание специализированного центра (по профилям медицинской помощи), здание многопрофильного медицинского центра, здание центра позитронно-эмиссионной томографии, здание центра профилактики, здание консультативно-диагностического центра, в том числе детского, сооружение теплого перехода между корпусами объектов лечебного обеспечения | 1,17 |
| 10 | Здание психоневрологического диспансер, здание онкологического диспансера, здание противотуберкулезного диспансера, здание кожно-венерологического диспансера, здание наркологического диспансера | 1,18 |
| 11 | Здание психоневрологической больницы, центра, здание психиатрической больницы, центра, здание кардиологической больницы, центра | 1,18 |
| 12 | Здание амбулатории, в том числе врачебной, здание фельдшерско-акушерского пункта, здание станции скорой медицинской помощи, здание станции переливания крови, здание женской консультации, медико-санитарная часть, здание центра медицины катастроф, здание поликлиники, здание детской поликлиники, здание поликлиники специализированной | 1,19 |
| 13 | Здание больницы скорой помощи, здание онкологической больницы, центра, здание центра паллиативной медицинской помощи, в том числе хосписа, здание хирургического корпуса, здание лечебно-реабилитационного центра, здание радиологического отделения, здание (сооружение) медицинской лаборатории | 1,19 |
| 14 | Здание перинатального центра, здание родильного дома, здание дома ребенка, в том числе специализированного | 1,19 |
| 15 | Здание наркологической больницы, центра, здание инфекционной больницы, центра, здание противотуберкулезной больницы, центра, здание центра высоких медицинских технологий, здание инфекционного корпуса, здание (сооружение) научно-исследовательского центра | 1,2 |
| 16 | Здание центра гигиены и эпидемиологии, здание дезинфекционного центра, станции | 1,17 |
| 17 | Здание бюро специальной экспертизы | 1,17 |
| 18 | Иные объекты лечебного обеспечения | 1,17 |
|  | Объекты для кратковременного проживания |  |
| 19 | Здание (сооружение) санатория, профилактория, детского лагеря, санатория для детей, профилактория, здания инфраструктуры санатория, профилактория, детского лагеря | 1,17 |
| 20 | Здание (сооружение) дома отдыха, здание (сооружение) туристической базы | 1,17 |
|  | Объекты ветеринарного обслуживания |  |
| 21 | Здание ветеринарного лечебно-профилактического учреждения, здание ветеринарной станции, здание амбулатории ветеринарной станции, здание поликлиники ветеринарной, здание амбулатории ветеринарной, здание диспансера ветеринарного, здание лечебно-операционного корпуса ветеринарии, здание ветеринарной клиники, здание приюта для домашних животных, здание карантинного корпуса ветеринарии | 1,17 |
|  | Объекты спорта |  |
| 22 | Сооружение спортивной площадки, манежа, сооружение спортивного поля | 1,06 |
| 23 | Крытый ледовый каток, санно-бобслейная трасса, конькобежный овал, биатлонно-лыжный комплекс, трассы для горнолыжного спорта, сноуборда, сооружение открытого комплекса лыжного, сооружение комплекса открытых трамплинов для прыжков на лыжах | 1,13 |
| 24 | Велотрек, конно-спортивный комплекс, стрелковый тир, стрельбище | 1,13 |
| 25 | Сооружение скалодрома, сооружение для экстремальных видов спорта | 1,13 |
| 26 | Бассейн крытый | 1,13 |
| 27 | Здание спортивного зала, легкоатлетический манеж, футбольный манеж, сооружение крытой арены для единоборств, сооружение крытого теннисного корта | 1,14 |
| 28 | Сооружение для гребного и парусного спорта, сооружение клуба игровых видов спорта, здание (сооружение) производственно-технического назначения объектов спорта, здание (сооружение) склада объектов спорта | 1,14 |
| 29 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), сооружение крытого стадиона (арены), сооружение открытого стадиона (арены), здание многофункционального спортивного комплекса, здание многофункционального спортивного комплекса с аквазоной, здание многофункционального спортивного комплекса с выделенными спортивными зонами, здание центра спорта, сооружение клуба игровых видов спорта, | 1,17 |
|  | Объекты образования |  |
| 30 | Здание спортивной школы, здание театральной школы (студии), здание школы искусств, здание художественной школы, здание музыкальной школы | 1,15 |
| 31 | Здание профессионального училища, здание учебно-производственного корпуса, здание учебного корпуса, здание учебно-лабораторного корпуса высшего учебного заведения, здание института | 1,16 |
| 32 | Здание детского сада, детского сада-яслей | 1,17 |
| 33 | Здание средней школы, здание специализированной школы среднего образования, здание школы-интерната | 1,18 |
| 34 | Здание начальной школы | 1,22 |
|  | Объекты культуры, искусства и истории |  |
| 35 | Здание концертного зала | 1,15 |
| 36 | Здание театра, здание дома музыки, здание цирка | 1,16 |
| 37 | Здание музея | 1,17 |
| 38 | Здание выставочного зала, здание музейно-выставочного комплекса | 1,18 |
| 39 | Здание библиотеки, здание архива | 1,19 |
| 40 | Здание дома (дворца) культуры, здание дома творчества, здание многоцелевого центра искусств, здание дома национального искусства, здание клуба | 1,24 |
|  | Религиозные и культовые объекты |  |
| 41 | Здание церкви, здание мечети, здание собора, здание часовни, здание колокольни, здание минарета, здание костела, здание синагоги, здание ризницы | 1,24 |
| 42 | Здание дома причта, административное здание монастыря, здание молельного дома, здание трапезной, здание иконописной мастерской, здание братского (сестринского) корпуса, здание церковного училища, здание церковно-приходской школы, здание семинарии, здание воскресной школы | 1,24 |
|  | Объекты научной и исследовательской деятельности |  |
| 43 | Здание исследовательского (экспериментального) корпуса института, здание научного центра, здание научно-исследовательского института, здание лабораторного корпуса, здание лаборатории, здание экспериментальной мастерской | 1,17 |
|  | Объекты торговли |  |
| 44 | Здание универсального магазина | 1,22 |
|  | Объекты общественного питания |  |
| 45 | Здание столовой, здание ресторана | 1,23 |
| 46 | Здание кафе, бара | 1,24 |
|  | Административно-деловое управление |  |
| 47 | Офисное здание, здание делового центра, здание налоговой инспекции, здание таможенных органов | 1,15 |
| 48 | Здание органа государственной и региональной власти, здание органов местного самоуправления, здание государственного фонда, здание государственного или муниципального учреждения | 1,17 |
| 49 | Здание банка | 1,22 |
|  | Объекты обеспечения безопасности, охраны правопорядка и правосудия |  |
| 50 | Здание суда, здание прокуратуры, здание осуществления адвокатской деятельности, здание службы судебных приставов, объекты органов власти, обеспечивающих безопасность и охрану правопорядка | 1,17 |
|  | Объекты обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
| 51 | Здание пожарной части, здание пожарного депо, здание горноспасательной части (включая учебную шахту) | 1,17 |
|  | Объекты бытового обслуживания |  |
| 52 | Здание городской бани, здание общественной уборной, сооружение подземной общественной уборной | 1,17 |

Примечание:

1. Корректирующий коэффициент применяется к показателю относительной стоимости разделов ПЗУ, АР, КР, ИОС, ПОС, СМ проектной документации и соответствующих комплектов рабочей документации.
2. Доли относительных стоимостей разработки указанных в таблице 1.18 приложения к МНЗ разделов проектной документации и соответствующих им комплектов рабочей документации определяются в соответствии с таблицами 1.1-1.17 приложения к МНЗ.
3. В случае отсутствия для отдельных объектов корректирующих коэффициентов, приведенных в [таблице 1.1](consultantplus://offline/ref=8352B10BF44C0D0E9955A7053D5A248D1C5A61FB42F1CBD09310B33D902720A1769D438026A0618C09378B76559017F3C6B6C23F85370E4AtFM2Q)8 приложения к МНЗ, допускается для определения стоимости работ по подготовке проектной и (или) рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели использование корректирующих коэффициентов, приведенных в [таблице](consultantplus://offline/ref=8352B10BF44C0D0E9955A7053D5A248D1C5A61FB42F1CBD09310B33D902720A1769D438026A0618C09378B76559017F3C6B6C23F85370E4AtFM2Q) 1.18 приложения к МНЗ для объектов, сопоставимых по функциональным, объемно-планировочным или конструктивным характеристикам.
4. Распределение стоимости работ по разработке проектной и рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели от общей цены разработки проектной документации, по видам разрабатываемой документации для объектов, принимается:

доля стоимости проектной документации (П) – 60 %;

доля стоимости рабочей документации (Р) – 40 %.

1. При разработке рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели на основании утвержденной проектной документации, разработанной в виде материалов в текстовой и графической формах, доля стоимости разработки рабочей документации принимается равной 60% от общей цены разработки проектной и рабочей документации, определяемой на основании таблиц 3.1-3.18 МНЗ.